RIDER ŚWIATEŁ:

Majka Jeżowska + zespół

OŚWIETLENIE

- 6 x głowa Spot min. 575

- 4 x głowa Wash min. 575 (mile widziany LED)

- Sunstrip ,LedBar (mile widziane)

- Strobo min. 1500W

- Hazer (WAŻNE płyny tylko markowe niedrażniące)

- 2 x Blinder

- 4 x Pc (zapewniające dobre oświetlenie artystów na scenie)

- Realizator

W razie pytań technicznych kontakt

Robert Lis 607 455 955

robart1@wp.pl

redART Promotion

+48604755510

+48602699510

redart@redart.com.pl

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

System frontowy

Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydzwięków sieciowych lub innych, które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadawalającym poziomie.

3 drożny system o uznanej reputacji z aktywnym podziałem pasm o mocy adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni.

Preferowane systemy:

L-Acoustic, , Meyer, D&B, EAW, Nexo, Pol Audio (SLA, APT series)

Kolumny basowe powinny być ustawione w taki sposób aby jednolicie pokrywały całą powierzchnię nagłaśnianej powierzchni/terenu z uwzględnieniem interferencji wzajemnych. Prosimy dodatkowo o zastosowanie układu cardioidalnego aby wyeliminować wpływ niskich częstotliwości na scenę.

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem oraz systemów Dynacord, Peavey etc.

Aparatura musi być zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem techniki zespołu.

Zespół wymaga zasilania o wartości nie mniejszej niż 230V.

Mikser frontowy

Ustawiony centralnie w osi sceny, w połowie długości widowni, najlepiej na podwyższeniu (30-40cm), zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Nie akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi oraz we wnękach.

Pracujemy wyłącznie na konsoletach cyfrowych :

Yamaha:	M7CL, CL series, QL series,

PM5D RH , PM1D

Soundcraft	Vi4 , Vi6, Vi3000/5000/7000

Digidesign:	Venue Profile, SC48

DIGICO:	SD7, SD8, SD9 itd… ;)

(jeśli będzie kłopot z konsoletą spełniającą nasze oczekiwania - proszę o kontakt z realizatorem)

Procesory efektowe do konsolet DIGICO np:

Lexicon PCM 96

TC.Electronic M-2000/3000

System monitorowy

WYMAGANY JEST DOŚWIADCZONY REALIZATOR MONITOROWY WRAZ Z KONSOLETĄ, KTÓRA OBSŁUGUJE 4 AUXy

MONITOR MIXES

MIX	INSTRUMENT
1. WEDGE (podwójny!!!)	VOC / MAJKA
2. WEDGE	KEYBOARD
3. WEDGE	BASS
4. WEDGE	GUITAR
5. WEDGE	DRUMS

WEDGE -> uznanej firmy (D&B, L’Acoustic, EAW, PolAudio [coaxial], JBL) odsłuch 400W RMS

Zasilanie

System (aparatura + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak też i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techniki zaspołu podczas prób i koncertu.

Uwagi

Wszystkie połączenia powinny być prowadzone w sposób symetryczny przy użyciu kabli dobrej jakości i zakończone końcówkami XLR. Między sceną a konsoletą frontową musi być poprowadzona komunikacja TalkBack!

Po zakończonej próbie artysty nie ma możliwości rozpinania jakichkolwiek kabli zastosowanych do prawidłowego podłączenia instrumentów oraz systemów monitorowych.

W czasie prób i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą.

Dopuszcza się możliwość zmian – po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez zespół. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

INPUT LISTA

USTAWIENIE NA SCENIE BEDZIEMY USTALAC ZA KAŻDYM RAZEM PRZED KONCERTEM!

Kontakt z akustykiem zespołu:

Sławek Gładyszewski “Guadky”

Tel. 502 369 717

MAJKA JEŻOWSKA

z zespołem	RIDER TECHNICZNY 2015

Prosimy o potwierdzenie rider'a

TOR	ŹRÓDŁO	PODŁĄCZENIE
stopa c	BETA 91, e901, sm91
stopa d	EV N/D 868
werbel	SM57
Werbel dół	SM57
Hi-hat	mikr. pojemnościowy (np. at4041,sm81)
Tom 1	typowy na tomy (np.:sm57/e604/e904)
Tom 2	typowy na tomy (np.:sm57/e604/e904)
Floortom 3	typowy na tomy (np.:sm57/e604/e904)
ohl	mikr. pojemnościowy (np. at4041)
ohr	mikr. pojemnościowy (np. at4041)
Bass	D.I.BOX aktywny
Gtr El.	SM57, e609
Gtr Acoust	D.I.BOX aktywny
Key 1 lL	D.I.BOX aktywny
Key 1 R	D.I.BOX aktywny
Key 2 L	D.I.BOX aktywny
Key 2 R	D.I.BOX aktywny
LOOP L	D.I.BOX aktywny
LOOP R	D.I.BOX aktywny
VOC	SHURE BETA 58 WIRELESS
zapas	SM58 / Beta58 bezprzewodowy

M4

M5

M2

M1

M1

M3

NATALIA KUKULSKA kameralnie

RobertS

2016-03-21

GUADKY